附件1-报价表：      
采购项目“2026年智能制造学院实验实训耗材及相关服务”
招标控制价报价表
[bookmark: _GoBack]（有效报价时间：自发出之日起至2026年9月30日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	2026年智能制造学院实验实训耗材及相关服务
	项
	1
	见附件2
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日






　     
附件2：
2026年智能制造学院实验实训耗材及相关服务采购
参数及要求
	技术参数要求

	序号
	品名
	数量
	单位
	技术要求
	单价
	总价
	备注

	1
	铝芯线
	10
	圈
	国标 BLV2.5平方黄，100米/圈
	
	
	

	2
	铝芯线
	10
	圈
	国标 BLV2.5平方红，100米/圈
	
	
	

	3
	铝芯线
	10
	圈
	国标 BLV2.5平方黑，100米/圈
	
	
	

	4
	PLC编程电缆
	3
	根
	USB转PPI s7-200CN专用 免驱动 支持PLC上传下载（设备专用线缆）
	
	
	

	5
	PLC转以太网TCP线
	2
	根
	2P桥接 支持S7-300/200/200smart 支持国产昆仑通泰、台达、步科等型号PLC
	
	
	

	6
	接线端子台
	10
	台
	10进10出 直插式 面板导轨安装两用
	
	
	

	7
	接线端子台
	10
	台
	2组1进6出 直插式 面板导轨安装两用
	
	
	

	8
	直流接触器
	10
	个
	直流DC24V控制交流接触器 额定电流9A 两常开两常闭
	
	
	

	9
	尼龙扎带
	7
	件
	高强度尼龙扎带塑料捆束绑札轧带收拉紧器扎线固定不锈钢黑色 白色4*200mm宽2.7 500根
	
	
	

	10
	光纤传感器
	6
	件
	光纤放大器远近距离漫反射对射高速光纤传感器 配放大器 配M4金属反射光纤
	
	
	

	11
	电感式接近开关传感器
	6
	件
	M30 埋入式感应10mm NPN常开
	
	
	

	12
	红外线感应光电开关
	6
	件
	接近漫反射式传感器NPN常开三线M18 工作电压6-36v 检测距离10-30cm可调
	
	
	

	13
	I/O扩展模块
	2
	件
	支持S7-200CN 晶体管输出 16路入16出
	
	
	

	14
	换向阀组气阀开关
	10
	件
	带线二位五通电磁阀  双位置单电控 4V-210-08 直流24V 带插8mm的接头消声器 插8mm气管接头
	
	
	

	15
	视觉识别模块
	1
	件
	1.6GHZ AI视觉处理帧率85FPS 算力6TOPS 带3.5寸触摸屏
	
	
	

	16
	电机驱动芯片
	10
	片
	单通道H桥电机驱动器
宽电压供电，5.5V-36V
低RDS(ON)电阻，200mΩ（HS+LS）
 6A峰值驱动输出，4A连续驱动输出
PWM控制接口
支持低功耗休眠模式。贴片ESOP8
	
	
	

	17
	电笔
	10
	个
	电工测断线漏电智能数显感应电笔新款专用验试 3-500V电压可测 线性量程 感应探测
	
	
	

	18
	香蕉叠插线
	60
	根
	大头转小头4mm转3mm香蕉叠插线3转4号高压测试线安全护套插头导线  长50CM 红色
	
	
	

	19
	香蕉叠插线
	60
	根
	大头转小头4mm转3mm香蕉叠插线3转4号高压测试线安全护套插头导线  长50CM 黑色
	
	
	

	20
	香蕉叠插线
	60
	根
	大头转小头4mm转3mm香蕉叠插线3转4号高压测试线安全护套插头导线  长50CM 黄色
	
	
	

	21
	香蕉插头转鳄鱼夹带线
	5
	根
	4mm 1.6平方1米 红色
	
	
	

	22
	香蕉插头转鳄鱼夹带线
	5
	根
	4mm 1.6平方1米 黑色
	
	
	

	23
	香蕉叠插线
	20
	根
	4MM香蕉插头硅胶线 安全护套导线可叠插测试线 长50CM 红色
	
	
	

	24
	香蕉叠插线
	20
	根
	4MM香蕉插头硅胶线 安全护套导线可叠插测试线 长50CM 黑色
	
	
	

	25
	时间继电器
	10
	个
	DC24V 设定方式：电位器 工作方式：通电延时 0.05S-3min 底座和导轨一体
	
	
	

	26
	MCU屏
	2
	块
	4.3寸TFT LCD模块电容触摸液晶显示屏  带FPC排线
	
	
	

	27
	零件收纳盒
	1
	个
	1、4合一拼接 48格小号橙色抽屉零件箱。
2、材质：采用PE材质一次注塑成型。
3、PE原材料需满足以下技术要求：依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含“维卡软化温度”，检测结论“符合”。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含“悬臂梁缺口冲击强度”，检测结论“符合”。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含“灰分”，检测结论“符合”。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含“邵氏硬度”，检测结论“符合”。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含“熔体质量流动速率”，检测结论“符合”。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含“简支梁缺口冲击”，检测结论“符合”。响应文件中提供第三方检测机构出具的PE原材料检测报告复印件加盖供应商公章，且报告中须反应达到或优于此项技术指标。
	
	
	

	28
	零件收纳盒
	1
	个
	1、4合一拼接 32格大号橙色抽屉零件箱。
2、材质：采用PE材质一次注塑成型。
3、PE原材料需满足以下技术要求：依据GB/T 1633-2000检测标准，检测项目至少包含“维卡软化温度”，检测结论“符合”。依据GB/T 1843-2008检测标准，检测项目至少包含“悬臂梁缺口冲击强度”，检测结论“符合”。依据GB/T 9345.1-2008检测标准，检测项目至少包含“灰分”，检测结论“符合”。依据GB/T 2411-2008检测标准，检测项目至少包含“邵氏硬度”，检测结论“符合”。依据GB/T 3682.1-2018检测标准，检测项目至少包含“熔体质量流动速率”，检测结论“符合”。依据GB/T 1043.1-2008检测标准，检测项目至少包含“简支梁缺口冲击”，检测结论“符合”。
	
	
	

	29
	单双电源模块
	2
	块
	单电源转双电源 ±5V
	
	
	

	30
	可调直流稳压电源
	3
	个
	0-30V 0-10A 300W 三位数显（粗调细调）
	
	
	

	31
	数字号码牌
	2
	套
	1~60号，PVC,亚克,10*10mm
	
	
	

	32
	数字号码牌
	3
	套
	1~20号，PVC,亚克，10*10mm
	
	
	

	33
	气管
	1
	卷
	气动PU气管软管空压机气泵高压管 200米4*2.5mm耐压12kg橙色
	
	
	

	34
	伺服驱动器
	1
	套
	国产伺服驱动器能支持指令方式：Profinet 总线、脉冲（可选） 总线 额定功率：0.4kW，输入电压：单相 / 三相 AC 220V ±10%，50/60Hz，控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制 。配伺服电机低惯量伺服电机，三相 AC 220V，低惯量（H4），适合高频响、快速启停，400W 不带刹车，含动力线和编码线以及电池盒
	
	
	

	35
	profinet远程io模块
	1
	块
	2路脉冲控制和数字量16入4出
	
	
	

	36
	PLC
	3
	块
	款紧凑型 PLC，具备 14 点 24V DC 数字输入、10 点晶体管（DC）数字输出（0.5A）、2 路模拟量输入（0–10V DC）、2 路模拟量输出（0–20mA DC），供电为 20.4–28.8V DC，集成 2个PROFINET 端口，工作内存 200 KB，装载储存器4MB，保持性储存器14kb,直流 24V 供电 / 直流（晶体管）输入 / 直流（晶体管）输出 — ‌不支持继电器类大负载，但可实现高速脉冲输出（PWM/HSC）‌
	
	
	

	37
	模拟量输出模块
	3
	块
	4路模拟量输出，电压/电流可选，供电：DC24V（20.4～28.8 V），24V 典型电流：45 mA，背板总线 5V 典型电流：80 mA，典型功耗：1.5 W，电压输出范围：±10 V DC，分辨率：14 位（含符号）最小负载电阻：≥1 kΩ，电流输出，范围：0～20 mA、4～20 mA，分辨率：13 位，最大负载电阻：≤ 600 Ω
	
	
	

	38
	接线端子
	20
	包
	 E1508插针式管型1.5mm 接线端子铜鼻针形，红色5包 黄色5包 黑色5包 蓝色5包
	
	
	

	39
	接线端子
	20
	包
	欧式VE2510针型冷压端子 E2510插针式管型2.5mm 接线端子铜鼻针形
	
	
	

	40
	多股软铜线
	2
	卷
	RV0.75平方 红色
	
	
	

	41
	多股软铜线
	2
	卷
	RV0.75平方 黑色
	
	
	

	42
	多股软铜线
	2
	卷
	RV0.75平方 绿色
	
	
	

	43
	螺丝家用套装
	3
	盒
	圆头十字螺丝螺母垫片机丝钉螺栓螺钉M3M4M5M6A套餐 24格24种规格900克
	
	
	

	44
	按钮开关
	20
	个
	自复位按压式自锁启动急停旋钮带灯 LAY7-11D红色一开一闭自复位带灯按钮 24V 直径22mm
	
	
	

	45
	按钮开关
	20
	个
	自复位按压式自锁启动急停旋钮带灯 LAY7-11D黄色一开一闭自复位带灯按钮 24V 直径22mm
	
	
	

	46
	按钮开关
	20
	个
	自复位按压式自锁启动急停旋钮带灯 LAY7-11D绿色一开一闭自复位带灯按钮 24V 直径22mm
	
	
	

	47
	按钮开关
	20
	个
	自复位按压式自锁启动急停旋钮带灯 LAY7-11D黄色一开一闭自复位带灯按钮 24V 直径22mm
	
	
	

	48
	PLC输入输出调试模块
	10
	个
	PLC测试板 16通道输入输出调试模块 兼容NPN/PNP 按键板配杜邦线  升级款贴片双色LED
	
	
	

	49
	RS485通讯线
	5
	根
	RS485通讯线 9针镀镍公头【3:485+，8:485-】2米
	
	
	

	50
	PLC串口头9针
	5
	根
	B9免焊接头PLC串口头9针RS232/485公头母头9P接线端子COM口阻燃，卡扣免焊黑胶公头+（螺杆）【M9001】配尾套
	
	
	

	51
	PLC串口头9针
	5
	根
	B9免焊接头PLC串口头9针RS232/485公头母头9P接线端子COM口阻燃，卡扣免焊黑胶母头+（螺杆）【M9002】配尾套
	
	
	

	52
	可调直流稳压电源
	3
	个
	0-30V 0-10A 300W 三位数显（粗调细调）编码器调节 
	
	
	

	53
	丝杆升降机
	6
	台
	1T基本型 绿色 蓝色  蜗轮蜗杆螺杆螺母电动手摇小型减速机4联动平台 布局形式：同轴式，齿面硬度：软齿面，级数：1级
	
	
	

	54
	毛刷
	30
	把
	8ˊ（寸）
	
	
	

	55
	锯床锯条
	10
	把
	350*32mm（正齿或交错齿）
	
	
	

	56
	剧弓
	55
	把
	300mm
	
	
	

	57
	圆形板牙绞手
	20
	把
	圆形板牙绞手
	
	
	

	58
	手用绞刀
	30
	把
	Φ10H7
	
	
	

	59
	高度尺合金划线爪
	5
	个
	0-300mm（配成量或哈量）
	
	
	

	60
	扁錾
	30
	把
	10mm刃口
	
	
	

	61
	电胶布
	30
	卷
	PVC
	
	
	

	62
	90°可转位外圆刀片
	170
	片
	普车刀片 T31605F（产品规格），钨钢，涂层黄色
	
	
	

	63
	45°机夹车刀配用刀片
	50
	片
	  41605F（4刃）
	
	
	

	64
	高强度麻花钻
	30
	把
	Φ12（含钴）
	
	
	

	65
	高强度麻花钻
	220
	把
	Φ9.8（含钴）
	
	
	

	66
	高强度麻花钻
	220
	把
	Φ8（含钴）
	
	
	

	67
	高强度麻花钻
	60
	把
	Φ10.3（含钴）
	
	
	

	68
	内六角无头螺钉
	1
	kg
	M8×12（平端）304不锈钢
	
	
	

	69
	梅花螺钉(全牙)
	1
	kg
	12.9级、M5×12
	
	
	

	70
	60度平底钨钢铣刀
	4
	把
	D16×D16×100L×4F
	
	
	

	71
	光电发声寻边器
	4
	个
	柄径20mm（发光、发声）
	
	
	

	72
	光电发声寻边器电池
	5
	对
	1.5V、8号 LR1
	
	
	

	73
	游标卡尺
	25
	把
	0-150mm（成量或哈量）
	
	
	

	74
	柔性钢锯条
	5
	箱
	≥300*12*0.6   24牙细齿  1000支/箱
	
	
	

	75
	90°含钻直柄锪钻
	6
	把
	Φ18*10D三刃（含钻）
	
	
	

	76
	粗平锉
	12
	盒
	12寸（300mm）5把/盒
	
	
	

	77
	细平锉
	12
	盒
	12寸（300mm）5把/盒
	
	
	

	78
	细方锉
	8
	盒
	8寸（200mm）5把/盒
	
	
	

	79
	什锦锉
	30
	套
	直径4×长160    10件套（扁锉、方锉、三角锉、圆锉、半圆锉、菱形锉、刀形锉、单面三角锉、椭圆锉 、锥形圆锉）
	
	
	

	80
	圆棒料
	24
	根
	45# Φ25×3000mm
	
	
	

	81
	圆棒料
	12
	根
	45# Φ30×3000mm
	
	
	

	82
	圆棒料
	9
	根
	45# Φ45×3000mm
	
	
	

	83
	圆棒料
	15
	根
	Q235 Φ30×3000mm
	
	
	

	84
	梅花扳手
	10
	把
	8-10mm开口双头，表面精抛镀铬
	
	
	

	85
	梅花扳手
	10
	把
	10-12mm开口双头，表面精抛镀铬
	
	
	

	86
	呆扳手
	10
	把
	8-10mm开口双头 表面精抛镀铬
	
	
	

	87
	呆扳手
	10
	把
	10-12mm开口双头 表面精抛镀铬
	
	
	

	88
	呆扳手
	10
	把
	9-11mm开口双头，表面精抛镀铬
	
	
	

	89
	铜榔头
	6
	把
	防爆*紫铜（纯铜）八角锤3P(磅)/1.4kg  总长375mm，榔头直径40mm，榔头长度87mm
	
	
	

	90
	皮尺
	1
	把
	工程测量桔色 【防滑款】纤维尺  50米
	
	
	

	91
	皮尺
	1
	把
	工程测量桔色 【防滑款】纤维尺  100米
	
	
	

	92
	钢板
	200
	块
	105*50*20mm
	
	
	

	93
	顶拔器（拉马）
	6
	个
	两爪拉马4寸/100mm（开口范围18-50mm)
	
	
	

	94
	顶拔器（拉马）
	6
	个
	两爪拉马6寸/150mm（开口范围20-85mm)
	
	
	

	95
	顶拔器（拉马）
	2
	个
	4寸，三爪拉马 加强拉脚不易断，最大开口直径100mm
	
	
	

	96
	顶拔器（拉马）
	2
	个
	6寸，三爪拉马 加强拉脚不易断，最大开口直径150mm
	
	
	

	97
	环保焊锡膏 
	10
	盒
	松香 助焊剂 焊接辅料   100g/盒
	
	
	

	98
	急停按钮
	6
	个
	LA42J-21/R
	
	
	

	99
	行程开关
	5
	个
	JLXK1-311
	
	
	

	100
	行程开关
	5
	个
	JW2A-11H/L
	
	
	

	101
	润滑油
	2
	桶
	机械专用、抗磨液压油68号 18L/桶
	
	
	

	102
	切削液
	3
	桶
	切削液 兑水绿色，防锈、防臭，克特1538，18L/桶
	
	
	

	103
	断路器
	15
	个
	断路器NXBE-32A-1P
	
	
	

	104
	不锈钢编织软管
	8
	根
	304不锈钢编织高压管，4分内外丝连接软管，长2.5米
	
	
	

	105
	铝块
	20
	块
	100*100*50mm，7075
	
	
	

	106
	机器人快换装置
	2
	套
	1、材质:本体为超硬铝制，装卸部为模具钢制。
2、可搬重量:0~20kg
3、适用于多关节机器人的快速交换夹具（设备配件：KS-01）
	
	
	

	107
	扎带
	1
	包
	全新尼龙，白色8*350mm(250根/包）
	
	
	

	108
	内六角扳手套装
	1
	套
	09110/【平头】加长10件2mm-10mm
	
	
	

	109
	梅花内六角扳手套装
	2
	套
	09715/【球状花型】加长9件T10mm-T50mm
	
	
	

	110
	家电工具套装
	1
	套
	6"短柄活扳手*6"钢丝钳* 8oz羊角锤*螺丝批手柄*锤头塑料帽*25mm批头 一字:4、5、6 十字:PH1、PH2、PH3米字:PZ1、PZ2、PZ3六角:H4、H5、H6*塑盒
	
	
	

	111
	气动PU气管
	50
	米
	6*4mm白色
	
	
	

	112
	3D打印笔
	30
	盒
	 中规中文，插电款；1.75mm线径，笔尖孔径0.7mm，颜色：蓝
	
	
	

	113
	插线板
	4
	件
	总控，孔位数(位)：8位，插孔数：28孔，线长：5M
	
	
	

	114
	透明工具盒
	20
	件
	16.3*12.7*6cm，材质：PP
	
	
	

	115
	透明工具盒
	8
	件
	25*19*10cm，材质：PP
	
	
	

	116
	收纳箱
	6
	件
	尺寸：52*38.5*32；材质：PP
	
	
	

	117
	电烙铁套装
	3
	套
	电烙铁*1；海绵*1，焊锡丝*1；烙铁头*5；烙铁架*1；松香*1
	
	
	

	118
	M2螺丝套装
	4
	套
	共50颗：2*3、2*4、2*5、2*6、2*8、2*10、2*12、2*16、2*20、2*25（mm）
共200颗：2mm平垫、M2螺帽
	
	
	

	119
	螺丝螺母垫片套装
	4
	套
	M3*6(40个)M3*10(30个)M3*14(30个)
M3*20(30个)M4*10(20个)M4*20(10个)
M4*25(10个)M4*30(10个)M5*10(10个)
M5*20(10个)M5*30(5个)M5*40(5个)
M6*10(10个)M6*20(5个)  M6*30(5个)
M6*40(5个)
螺母规格：M3(55个)M4(50个)M5(50个)M6(25个)
垫片规格：M3(55个)M4(50个)M5(50个)M⁶(50个)
	
	
	

	120
	航模无人机组装套件
	6
	套
	马达*1；螺旋桨*6，电池盒*1；主体外壳*1；电线*1；主板*2，电池*1；空心杯电机*2；螺丝螺母螺栓套件*8；旋钮外壳*2
	
	
	

	121
	数字舵机
	36
	件
	PD-15S（送塑料配件），重量：15kg
	
	
	

	122
	STM32舵机控制板
	6
	件
	STM32核心板+多功能拓展版：
1.STM32核心板：主控芯片:STM32F103C6T6;模块尺寸:20*40mm;电源输入：4.5-5.5v；USB接口；
2.多功能拓展版:外形尺寸：70*49mm；孔位尺寸：63*42mm;总线、传感器、PWM舵机接口：6路；支持脱机运行
	
	
	

	123
	小圆旋转云台
	6
	件
	尺寸：80*8062mm;重量：214.5g;旋转角度：270°；工作电压：5-8.4v；
包含配件：大圆环*2；小圆盘*2；大圆盘*1；金属轴承*1；金属主舵盘*1；螺丝铜柱包*1
	
	
	

	124
	电机套装
	10
	套
	一套包含10个电机；130W微型电动马达；单个电机重量：13g
	
	
	

	125
	电子线
	2
	卷
	线号：30AWG；线径规格：7/0.10TS； 15m/卷；颜色：红
	
	
	

	126
	电子线
	2
	卷
	线号：30AWG；线径规格：7/0.10TS； 15m/卷；颜色：黑；
	
	
	

	127
	开关套装
	10
	套
	一套包含10个电源开关，型号：KCD1-101（2档）；带线：15cm;0.75平方纯铜线；颜色：红
	
	
	

	128
	502胶水
	20
	瓶
	净含量：15g;
	
	
	

	129
	TF储存卡
	3
	件
	容量：8G；读速130MB/s
	
	
	

	130
	读卡器
	3
	件
	C286，接口：USB2.0；支持TF卡读取
	
	
	

	131
	绝缘胶带
	10
	只
	长度：9M；产品颜色：黑；电压等级：≤600V,温度等级：0°-80℃
	
	
	

	132
	3D打印灯配件
	15
	套
	光源：LED灯珠；颜色：常规三色(白色+暖光+中性光);功率：4W；调光调色定时；USB线：1.5m；直径：59mm;厚度：8mm;开关方式：线控
	
	
	

	133
	斜口钳
	5
	只
	开口6.5mm；手柄材质：PVC；重量：56g;刃口材质：65#高碳钢
	
	
	

	134
	3D打印耗材
	3
	卷
	重量:≥1kg，线径: 1.75mm，颜色：黄色（无料盘）拓竹（设备匹配耗材）
	
	
	

	135
	3D打印耗材
	3
	卷
	重量:≥1kg，线径: 1.75mm，颜色：红色（无料盘）拓竹（设备匹配耗材）
	
	
	

	136
	3D打印耗材
	3
	卷
	重量:≥1kg，线径: 1.75mm，颜色：绿色（无料盘）拓竹（设备匹配耗材）
	
	
	

	137
	3D打印耗材
	3
	卷
	重量:≥1kg，线径: 1.75mm，颜色：蓝色（无料盘）拓竹（设备匹配耗材）
	
	
	

	138
	3D打印耗材
	3
	卷
	重量:≥1kg，线径: 1.75mm，颜色：灰色（无料盘）拓竹（设备匹配耗材）
	
	
	

	139
	3D打印耗材
	10
	卷
	重量:≥1kg，线径: 1.76mm，颜色：白色（无料盘）拓竹（设备匹配耗材）
	
	
	

	140
	3D打印机热床固体胶水棒
	3
	套
	包装重量: 50g，特性：水溶性
	
	
	

	141
	防护生化服套装
	20
	套
	【升级款】防护服+防毒面罩+护目镜+手套+防护鞋套，L型号15套，XL型号5套
	
	
	

	142
	一次性丁腈手套
	5
	盒
	耐用、纯丁腈、黑色、每盒50只
	
	
	

	143
	钢板
	5
	块
	45#      200*200*30mm
	
	
	

	144
	钢板
	10
	块
	45#      150*150*20mm
	
	
	

	145
	钢板
	5
	块
	45#      40*40*60mm
	
	
	

	146
	拉伸试样
	50
	根
	Q235低碳钢标准拉伸试样 D=9mm，d=6mm，GBT228.1-2021
	
	
	

	147
	正压式空气呼吸器
	1
	个
	外形尺寸：700*300*450  正压式呼吸器钢瓶(含箱)
	
	
	

	148
	长管呼吸器
	1
	套
	10米单人电动送风
	
	
	

	149
	透明收纳箱
	6
	个
	长64宽44高40cm
	
	
	

	150
	透明收纳箱
	6
	个
	长35宽23高17.5cm
	
	
	

	151
	玻璃烧杯
	20
	个
	500ml
	
	
	

	152
	玻璃烧杯
	20
	个
	250ml
	
	
	

	153
	玻璃烧杯
	20
	个
	100ml
	
	
	

	154
	工业拉伸保鲜膜
	10
	卷
	宽30cm【150mm/卷】2丝小箱【塑料管芯】
	
	
	

	155
	玻璃胶头滴管
	10
	支
	100mm胶头滴管 10支
	
	
	

	156
	
	
	
	
	
	
	

	157
	手动切割锯
	3
	把
	锰钢锯，锯-410mm，三面磨齿
	
	
	

	158
	真空泵
	2
	个
	真空泵1L，真空导入导流VIP工艺耗材
	
	
	

	159
	树脂收集器
	2
	个
	不锈钢树脂收集器（带真空表），缓冲罐负压罐密封罐，真空导入VIP工艺设备
	
	
	

	160
	抽真空塑料管树脂导流管
	8
	米
	管外8mm内径5mm
	
	
	

	161
	抽真空工艺注胶座止回阀
	4
	个
	1个注胶座1个止回阀
	
	
	

	162
	碳纤维玻璃钢复合材料真空导气管导流管
	2
	包
	螺旋管6mm真空导入
	
	
	

	163
	真空导入RTM工艺编织型导流网
	4
	张
	增加树脂流速，2平米
	
	
	

	164
	复合材料真空导流导入隔离脱模布
	2
	张
	1米*10米
	
	
	

	165
	真空导流预浸料工艺真空薄膜
	6
	张
	耐温160度以上
	
	
	

	166
	复合材料真空工艺真空玻璃密封条
	4
	卷
	常温胶条
	
	
	

	167
	无碱表面毡
	6
	张
	30克玻璃纤维薄毡玻1平米
	
	
	

	168
	环氧胶衣模具胶衣树脂及配套固化剂
	6
	瓶
	500克树脂+150克固化剂
	
	
	

	169
	无碱玻璃纤维毡
	6
	张
	1平米
	
	
	

	170
	玻璃钢翻模填补缝隙腻子
	6
	块
	70克
	
	
	

	171
	环氧树脂及配套固化剂
	6
	瓶
	3公斤树脂加750克固化剂
	
	
	

	172
	玻璃钢专用毛刷
	60
	把
	2寸（毛长4cm）
	
	
	

	173
	RTM/FRP真空袋膜
	10
	米
	2平米（宽2米，长1米）
	
	
	

	174
	一次性手套
	10
	带
	耐用型【食品用】白色丁腈手套【1袋共100只】
	
	
	

	175
	电磨机小型手持打磨机
	1
	套
	【精美盒装】五档调速数显款（旗舰高配）
	
	
	

	176
	塑料模具PVA脱模剂
	1
	瓶
	PVA水性脱模剂 （样品100-200克）
	
	
	

	177
	钢化玻璃
	10
	片
	1000*700*8mm
	
	
	

	178
	玄武岩纤维布
	10
	张
	普通款330g/㎡ 总长一米
	
	
	

	179
	剪刀
	6
	把
	长度≥138mm，不锈钢
	
	
	

	180
	火花塞
	20
	支
	2021-2025款吉利星瑞2.0T 铂铱金（汽车配件，）
	
	
	

	181
	汽车测电笔
	12
	套
	轻松查找故障】大号电笔+数显【3v-48v】
	
	
	

	182
	排气背压表+真空压力表二合一
	5
	套
	管子3根，接头8个，电子正负压力表1个（ 标配）
	
	
	

	183
	气缸压力表
	5
	套
	包含：PE塑料盒、气缸压力表、锥形接头、延长管、气管、转换接头
	
	
	

	184
	内窥镜
	2
	套
	NTS500，直径7.66mm，1米长
	
	
	

	185
	启动电源
	2
	个
	磷酸铁锂电池，12V，15001MAh(含)-20000MAh(含)，3C认证
	
	
	

	186
	燃油压力表
	5
	套
	0-140psi 90mm双刻度表头
	
	
	

	187
	强光手电
	6
	个
	ABS+铝合金、射程200-500米、最大功率9W、长12.1≥cm、重≥99g、防护等级IP68
	
	
	

	188
	方向盘座椅防尘套
	3
	套
	黑色 座椅套 方向盘 档把 脚垫 （非一次性）
	
	
	

	189
	玻璃水
	6
	瓶
	0度2L疏水型
	
	
	

	190
	胎纹深度尺
	6
	个
	ABS、金属探针
	
	
	

	191
	汽车用机油
	2
	桶
	0W-20（全合成），极护   4L/桶
	
	
	

	192
	汽车用机油
	2
	桶
	0W-40（全合成），极护   4L/桶
	
	
	

	193
	变速箱油
	2
	瓶
	DCT-湿式双离合（7速变速箱油每瓶1L）
	
	
	

	194
	防冻液
	3
	瓶
	0度绿色水箱宝9kg10升 
	
	
	

	195
	车用蓄电池
	2
	个
	70Ah  6-QW-70（600）-L 支持启停 12V电压
	
	
	

	196
	冰点检测仪
	6
	套
	糖度范围0-32%、ATC温度补偿、铝合金机芯、长170mm、宽27mm
	
	
	

	197
	刹车片
	8
	套
	吉利星瑞2020-2025 2.0T（汽车配件）
	
	
	

	198
	空调滤芯+空气滤芯
	4
	套
	吉利星瑞2020-2025 2.0T（汽车配件）
	
	
	

	199
	平衡块
	4
	盒
	3M胶 5g装 50条/盒
	
	
	

	200
	绝缘手套
	20
	套
	试验电压12kv 使用电压3kv 适用380V工厂用电
	
	
	

	201
	汽车防护膜
	60
	张
	500mm宽，1000mm长（TPU材质）
	
	
	

	202
	轮胎数显胎压表
	2
	个
	0.35-7Bar胎压
	
	
	

	203
	低碳钢板
	20
	张
	1、规格：≥1mm厚，2000mm长，1000mm宽。
2、冷轧钢板原材料需满足以下技术要求：（1）、冷轧钢板通过依据GB/T1740-2007《漆膜耐湿热测定法》测试，检测项目包含耐湿热性，结果至少10h无异常。（2）、冷轧钢板通过依据GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》检测，洛氏硬度(HRA)检测结果不小于34。响应文件中提供第三方检测机构出具的冷轧钢板原材料检测报告复印件加盖供应商公章，且报告中须反应达到或优于以上（1）～（2）项技术指标。
	
	
	

	204
	调漆秤
	2
	台
	LCD调漆秤。具备过载保护，秤面宽度≥20cm，量程1千克。
	
	
	

	205
	白色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：白色。容量：1L。
	
	
	

	206
	黑色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：黑色。容量：1L。
	
	
	

	207
	紫色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：紫色。容量：1L。
	
	
	

	208
	蓝色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：蓝色。容量：1L。
	
	
	

	209
	绿色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：绿色。容量：1L。
	
	
	

	210
	中黄色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：柠檬黄。容量：1L。
	
	
	

	211
	透明棕色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：透明棕。容量：1L。
	
	
	

	212
	红色水性漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：红色。容量：1L。
	
	
	

	213
	水性清漆
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、水组成。可溶于水，闪点：＞70℃（闭杯），voc含量：＜420g/L。颜色：透明。容量：2L。
	
	
	

	214
	水性清漆固化剂
	2
	瓶
	由树脂、有机溶剂、颜料、水组成。可溶于水，闪点：＞23°＜60°（闭杯）。容量：1L。
	
	
	

	215
	水性清漆稀释剂
	2
	瓶
	成分：有机溶剂，容量：2L
	
	
	

	216
	干磨砂纸80目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	217
	干磨砂纸120目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	218
	干磨砂纸240目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	219
	干磨砂纸320目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	220
	干磨砂纸400目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	221
	干磨砂纸600目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	222
	干磨砂纸800目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	223
	干磨砂纸1000目
	1
	包
	五寸、带六孔、陶瓷砂纸、带植绒，600/包
	
	
	

	224
	溶剂手套
	30
	盒
	100只一盒 喷漆专用，加厚，高弹性、耐稀释剂、强抗腐蚀。
	
	
	

	225
	手持枪式喷笔气泵套装小型空压机小口径喷枪上色喷漆喷涂模型彩绘
	4
	台
	技术参数：
电压、频率、插头按用户国标准。
功率:1/5 HP
转速:1450/1750r.p.m
自动停机: 4 bar/57 psi
自动开机:3 bar/43 psi
排气量:23-25L/min
出气口: 1/8 BSP
适用喷笔口径：00.2-1.0 MM
净重:3.6kg
外型尺寸:255*135*205mm
装箱资料：
外箱尺寸:50x29.5x51.5CM
205mm
净重/毛重:21.6/24.6KGS
个/箱:6PCS
	
	
	

	226
	leduv光油低能量快速固化好光泽高硬度高uv漆uv涂料 uv上光油
	5
	瓶
	透明LED款，透明汞灯款，1.0mm口径上壶喷枪，专用紫外线灯365nm（20w无风扇），专用紫外线
灯365nm，专用紫外线灯365nm160w,uv专用稀释剂
	
	
	

	合
	计
	小写：    元 、 大写：              元整。



