附件1-报价表：      
采购项目“智慧学生公寓管理系统”招标控制价报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年10月9日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	智慧学生公寓管理系统
	项
	1
	见附件2
	如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。



	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
　     
　　



附件2：
智慧学生公寓管理系统参数及要求
1、 智慧学生公寓管理数字化平台
	基础信息管理

	初始化参数设置
	▲1、自定义条件设置
学生在校/在籍判断条件：支持针对学生的状态包括但不限于在读、休学、退学、复学、毕业、结业、转学、保留入学资格、出国、开除、参军保留学籍，支持自定义设置是否默认显示在校生或非在校生，多选作为学生在籍/在校的判断条件设置。
学生在班级判断条件：针对学生的状态包括但不限于在读、休学、退学、复学、毕业、结业、转学、保留入学资格、出国、开除、参军保留学籍，有无学籍，多选作为学生在班级的判断条件设置。
2、学生管理队伍人员判断条件
支持针对教师角色进行判断，可多选不同角色作为判断条件
3、学院、专业、班级显示设置
支持在学生基本信息中自定义设置学院、专业、班级的筛选条件。
4、移动端学生列表显示设置
支持针对不同角色，设置默认平铺展示或是按照班级进行展示
5、请销假设置
可以自定义设置请销假是否开启人脸识别销假、人脸识别的阈值、请假地址、销假地址等信息
6、电子学生证设置
可以在参数设置中根据学生类别自定义设置电子学生证底色，可以自定义设置电子学生证显示字段（至少包含姓名、性别、学号、民族、学院、专业、班级、年级、辅导员、班主任、籍贯、宿舍号、住宿类型等字段）、是否显示学生证二维码以及二维码的刷新时间。
7、登录设置
支持自定义设置学生（在读、休学、退学、复学等）、教师（在职、离休、返聘、调出、离职、开除等）目前的状态是否允许登录系统。
▲8、页面水印设置
可以设置是否开启页面水印，如开启后，则页面上将出现学/工号、姓名等信息，便于对信息泄露的情况进行溯源

	宿舍管理模块

	●宿管参数设置
	9、可按照校区、学院、专业、班级设置床位校验，设置未住宿学生是否包含走读学生；可设置走读到期提醒学生和管理教师
10、支持设置房态图查看权限（根据数据权限/房间内所有学生）；
11、支持设置是否显示房间标签（普通房间/党员宿舍）；
12、支持设置学生标签展示，包括寝室长、重点关注、学生类别、民族、学生当前状态、政治面貌、学生标签等；
13、支持显示或隐藏实时在寝人数；
14、支持按照房间状态设置多种房间标签颜色，支持根据房间状态或房间用途优先判定颜色显示优先级；
15、需支持设置全局查寝结果别名和是否启用，可控制查寝模块和宿管大屏模块查寝结果的显示
16、支持配置房间牌、床位牌打印地址，支持按照打印模板打印；
17、支持设置查寝批次启用逻辑
18、支持设置查寝结果类型别名

	宿管基础数据
	19、需支持增删改查以及批量导入和批量导出数据。此模块可维护和展示宿舍区、楼栋信息、房间信息、床位信息等相关基础数据，包括宿舍区名称、所属校区、楼栋名称、楼栋类型、入住性别、楼栋总层数、每层楼房间数、开放状态、开放楼层、房间类型及名称、床位数、住宿费、房间设施、房间状态和寝室长、床位号、床位状态等信息。
20、需支持管理员通过编辑、导入自定义设置楼栋特定楼层的楼层别名，如-1层、B层等。
21、需支持一键生成房间，需提供校区、宿舍区、楼栋、楼层、流水号、固定值等可选命名规则，设置好命名规则后可预览床位名称效果；可按照提供等“房间类型”和“房间设施”等设置项，设定的命名规则和房间属性等一键生成房间。
22、需支持一键生成床位，需提供校区、宿舍区、楼栋、楼层、流水号、固定值等可选命名规则，设置好命名规则后可预览床位名称效果，最后可按照设定的命名规则一键生成床位。
23、需支持管理学生基本信息，包括新增、编辑、删除、批量删除、导入新增、导入更新、导入删除操作，导入失败需支持导出错误提示。
24、需支持PC和移动端按管理班级权限或管理宿舍区域权限日常维护学生住宿信息，包括办理住宿、调宿、退宿、房间对调、床位对调；需支持导入办理住宿、调宿、退宿，导入失败需支持导出错误提示；需支持按时间线查看学生的历史住宿变动记录；需支持发送通知给勾选学生，可查看通知历史和已读未读人数统计。
25、需支持维护学生走读信息，包括走读类型、走读起止日期、走读地址、走读原因等，可登记学生走读和结束走读。
26、需支持查看床位开放状态、是否已分配给学院、专业、班级、是否已锁定以及是否已有学生入住等信息。
●27、需支持按用户权限查看学生入住、调宿、退宿、走读的历史记录，管理员可通过筛选搜索学生，包含姓名、学号、性别、院专班、所在年级、入住类型、操作人、操作时间筛选；支持移动端查看学生住宿变动记录。
28、需支持管理人员登记临时住宿人员相关信息，在登记之后可对临时住宿人员进行调宿，退宿，编辑，删除等操作。需支持批量导入临时住宿人员，导出，退宿，删除临时住宿记录，支持开启到期自动退宿，开启后若临时住宿人员住宿到期则为其自动完成退宿
29、需支持管理人员维护集中住宿批次相关设置以及是否启用。
30、集中住宿设置需包括集中住宿起止日期、是否到期自动退宿、需支持维护参与集中住宿的学生条件、集中住宿入住申请、集中住宿提前退宿申请、集中住宿延缓退宿申请的申请时间和对应审批流程等。
31、需支持管理集中住宿所需使用的床位，需支持设置是否允许使用已有学生住宿的床位作为集中住宿床位。
32、需支持查看和管理集中住宿学生信息。包括新增，调宿，退宿，备注，删除和床位对调等功能。同时支持批量导入导出数据和根据不同维度筛选查看。
33、需支持批次设置开启“到期自动退宿”且超过学生集中住宿结束日期时，系统自动为学生退宿。
34、需包含集中住宿入住审核、集中住宿延缓退宿审核、集中住宿提前退宿审核。支持管理人员代替学生发起申请，需支持管理人员查看权限范围内的申请信息并进行审核，管理人员可在审核的同时为学生填写备注信息。
35、需支持管理人员查看集中住宿入住记录、调宿记录、退宿记录，支持多筛选条件组合搜索，支持导出查看

	宿舍申办审核
	▲36、需支持维护入住申请、调宿申请、退宿申请、走读申请的相关设置，包括名称、可申请学生类别、可申请学生年级、起止日期、启用状态、必填内容、审批流程、办理角色、通知功能是否启用、打印配置，以及自定义多个附件要求等。
37、可设置审批流程按数据权限或区域权限查找审批人，可实现按学生转入、转出的宿舍查找对应审核人员。
38、需支持学生在移动端发起入住申请、调宿申请、退宿申请、走读申请，学生可查看历史申请和对应的审核进度。
39、需支持在PC端和移动端对入住、调宿、退宿、走读申请进行审核，包括通过、拒绝、撤回、退回操作，支持在指定审核环节打回给学生确认，其中通过入住和调宿审核时，需要支持由审核人确认学生的最终入住床位。
40、需支持管理老师在后台打印、按院系、专业、班级批量打印功能各申请的申请表。
41、需支持查看宿舍申办统计，包含申请数、待审核数、审核通过率、平均审核时长、入住/调宿/退宿/走读审核情况，各年级、各院系的审核情况统计，教师审核工作的量化统计

	学生智能分宿管理
	42、需支持针对新生入校和老生搬迁可设置不同的排宿批次，可详细设置批次开放时间段、学生查看宿舍权限、批次参与学生等，可开启和关闭学生网上选宿通道。
43、需支持将已分配好院专班的床位直接添加进排宿批次，添加后即可开始进行学生床位自动分配或学生选宿。也可以建立好批次后再进行院专班床位预分配，分配完成后进行床位自动分配或学生选宿。
44、需支持维护排宿的学生数据，并且可查看学生排宿的基本情况。支持预分配、导入分配、导出、自动分配、调整、对调、安排床位以及释放床位功能。
45、需支持排宿前对宿舍进行预分配，可将床位预分配至院系、专业、班级层级，支持批量预分配床位和导入预分配；支持各级管理人员按照院系、专业、班级层级对宿舍进行逐级预分配。
46、需支持自动排宿方式，管理人员可查看预分配的整体情况，包括已预分配的床位、即将自动排宿的学生人数；可设置学院、专业、班级规则、生源地规则、民族规则并调整规则优先级。
▲47、需支持与缴费进行对接，可设置是否缴费后方可选宿、选宿后规定时间范围内完成缴费，未及时缴费则自动释放床位；选宿时学生可查看房间的各类信息：房间费用、房间设施、房间朝向、房间条件、可选的床位以及各对应的床位类型，如上铺、下铺、靠门等，当达到后台设置的反悔次数后，系统做出相应提示，需支持学生确认床位，确认床位后学生无法重新选宿。
48、需支持选宿过程中暂停学生选宿并在各院专班之间调配床位，选宿过程中管理员可修改学生的选宿次数和缴费状态。
▲49、学生到达迎新现场后，可由负责现场分宿的老师办理寝室分配，支持现场分宿过程中在各院系、专业、班级之间调配床位。
50、需支持维护排宿批次的床位数据，可查看到排宿床位的基本情况。支持导出、床位调配、批量调配、移出批次、批量移出功能、设为已开放/暂未开放功能。床位调配可以调整床位所属的学院/专业/班级。床位调配支持单个床位调配和批量床位调配。移出批次即将床位移除所在批次，支持单个移出和批量移出。
51、需支持管理员在后台导入确认或批量确认入住。
52、需支持查看以往已归档排宿批次的排宿历史记录，支持通过多个筛选条件筛选查看。
▲53、需支持查看排宿统计，包含批次学生总数、批次床位总数、已排床位学生数、未安排床位学生数、剩余床位数、各院系已排宿学生统计、各楼栋已分床位统计、学生各时间段选宿情况、学生各时间段入住情况、各楼栋入住学生数统计、院系/专业/班级排宿统计报表。
●54、需支持对排宿过程中的调整、对调、释放、确认入住、确认床位等关键操作形成留痕记录，可按批次、学生、操作类型、操作时间等条件检索，并支持导出，便于排宿过程追溯和责任确认。

	学院、专业、班级床位分配
	55、需支持维护床位所属院专班信息，支持批量勾选分配和导入分配。进行住宿调宿申办和管理时可在相应院专班的床位中选择床位。在进行排宿工作时，可直接选择已划分院专班的床位进行学生床位的自动分配或学生选宿。

	▲院系住宿统计
	56、需支持查看院系住宿统计，可查看楼栋内入住的所有院系、对应院系在楼栋的房间、床位资源使用情况，对应院系在楼栋入住的各学生类别和学生年级人数统计；支持查看各楼栋的统计合计；支持导出报表。
57、可下载查看楼层内入住的所有院系、对应院系在楼栋的房间、床位资源使用情况，对应院系在楼栋入住的各学生类别和学生年级人数统计；支持查看各楼栋的统计合计；支持导出报表。

	宿舍统计分析
	▲58、需支持查看全校或者校区的宿管统计分析，包含校内住宿人数、重点关注人数、空床位数、楼栋床位数统计、楼栋入住性别统计、房间类型统计、房间使用情况统计、床位使用情况统计、各院系校内住宿情况统计。

	


宿舍卫生检查
	59、 支持管理员新增、编辑宿舍检查批次、批次中需支持维护批次名称、学年、学期、排序、检查类型、检查起止日期、评分对象、检查时间段、特殊检查日期、暂停检查日期等信息；
60.支持维护宿舍、个人两类检查分类及对应的扣分条目；扣分项可配置评分标签、扣分规则、扣分值、评分要求、考评标准及条目排序。
61、需支持设置周评定、月评定、学期评定的评定规则，可以设置评定等级的名称以及各不同评定等级所在的分数区间。
62.支持检查人员通过移动端录入宿舍检查信息，上传照片作为取证材料；移动端可查阅考评标准；管理人员可在后台批量导入检查结果数据。
63、需支持对宿舍检查记录进行查询和管理，支持按宿舍区域、院专班、检查人、检查日期、宿舍检查情况等条件检索；
64、需支持导出、发送通知、一键发布、批量删除等操作；
65、需支持查看检查结果评级、整体得分、检查日期等详情信息。
66、需支持对宿舍检查整改记录进行管理，支持按宿舍、检查人、整改日期、宿舍整改情况等条件查询；
67、需支持导出、整改情况汇总、批量删除等操作；
68、需支持查看宿舍、检查类别、整改情况、班级、辅导员、班主任、寝室照片、检查人、检查时间等信息。
69、需支持整改情况汇总，包含院系整改情况汇总和辅导员整改情况汇总统计。
70、需支持对宿舍检查过程中产生的学生违纪情况进行管理，包含个人违纪记录和宿舍违纪记录；
71、需支持按检查批次、院系、专业、班级、辅导员、班主任、落实状况、检查类别等条件进行查询；
72、需支持导出和批量纠正；
73、需支持查看姓名、学号、住宿信息、违纪记录、整改意见、检查日期、提交时间等信息；
▲74、需支持对宿舍检查整改情况进行统计分析，可按校级检查、院级检查、检查时间和指标名称进行查询；
▲75、需支持统计各检查项对应的应整改宿舍数、已整改宿舍数、未整改宿舍数、间数和次数等信息。
76、需支持导出、公示汇总等操作；
77、可查看各宿舍获得过的评比等级、评比月份、评比分数、入住学生、人数、历史获得次数等信息，并支持查看明细。
78、需支持对宿舍检查记录进行统计分析，可按检查批次进行查询，支持导出；
79、需支持基于批次所设定的综合评定（周评定、月评定、学期评定）的评定规则，计算各宿舍的最终得分后判断最终的评定等级，并呈现在列表页面上。页面支持筛选和导出
80、学生查询检查记录：需支持学生在线查看个人及所在宿舍卫生检查的得分情况。

	
	

	宿舍违纪
	81、需支持管理员在后台维护宿舍违纪类型以及相关信息，包括违纪类型名称、对应处分类型、备注等等。
82、需支持管理人员在移动端或者PC端登记宿舍违纪的学生，包括学生个人信息、违纪类型、违纪时间、违纪照片等信息；也可在后台通过批量导入的方式实现检查结果在应用中的记录。
▲83、需支持宿管人员或辅导员、班主任等查看管理范围内学生的宿舍卫生检查结果，应用支持图片附件的在线查看。管理人员也可直接将检索结果导出；支持管理人员发送通知给对应宿舍违纪的学生。
84、需支持学生在线查看个人宿舍违纪的情况。支持各级管理人员可以对自己管辖范围内的宿舍违纪信息进行明细查询、结果导出保存。

	智能查寝
	85、需支持管理员设置需参加查寝的学生条件，包括学生当前状态、学生类别、所在年级、学籍状态、查寝参与状态。
86、需支持设置多类查寝方式，包括到寝点名、定位打卡、二维码打卡、人脸识别、蓝牙打卡、碰一碰、nfc智能查寝（对接闸机等其他硬件）；
87、定位打卡支持维护打卡定位点，支持手动输入和地图选点，支持同时设置多个定位点，拖动设置打卡范围（1-1000米），结合活体检测、人脸识别和蓝牙信标校验功能实现查寝，可调整人脸识别精准度，识别匹配程度大于设置的识别阈值才打卡；
88、二维码打卡支持维护各楼栋的动态二维码，可设置二维码刷新时间间隔，支持生成链接在各终端展示，可批量重置二维码时效；
89、支持对接第三方闸机、碰一碰、nfc设备（配套设备管理）完成智能查寝，对于超出查寝时间无记录的学生，管理员可自定义设置查寝结果；
90、维护查寝人员名单实现到寝点名，查寝人员可查看本人权限范围下的房间和学生。
91、维护楼栋/楼层/房间对应的蓝牙信标后，可设置学生仅可在蓝牙信标范围内完成打卡
92、支持设置查寝的起止日期、查寝频次，判定在寝时间段、判定晚归时间段、特殊查寝日期、暂停查寝日期，设置完成后即可精确规定学生需打卡的日期，支持在寝学生打卡设置、是否仍需打卡，。
93、支持查寝前、中、后通知功能，管理员可在后台设置通知角色和通知内容，查寝后通知需附上管理人员各自权限范围下查寝异常的学生名单，包括晚归、未归的学生名单。
94、支持对接学工请销假和节假日离返校，请假支持对接第三方请假数据
95、支持管理员按照宿舍区、楼栋、楼层、房间维护各批次的查寝区域。
▲96、支持查寝人员到寝点名，查寝人员仅能查看权限范围下的房间和学生，查寝人员点击进入房间查寝页面后，可设置学生的查寝结果为在寝、晚归、未归、请假、节假日离校、实习、外宿、异常等，支持自动同步学生的请假状态；支持查看学生紧急联系人信息，可直接电话联系学生辅导员或班主任，方便针对异常情况的及时处理。
▲97、支持自定义添加多个签到位置、设置有效签到范围、设置签到拍照要求等，也可针对各楼栋设置签到位置和有效签到范围，限制学生只能在各自楼栋的打卡范围内完成打卡；需支持结合人脸识别或拍照上传，实现学生不在定位范围内时无法进行下一步的人脸识别或拍照上传。
98、支持学生二维码打卡，学生可使用扫码打卡应用扫描查寝人员出示的对应楼栋的动态二维码完成打卡；动态二维码需支持按设定时间间隔更新，学生扫描拍照留存的二维码无法完成打卡。
99、支持基于第三方提供的学生闸机进出数据判断学生是否在寝，支持查看学生闸机进出记录、学生最新进出状态信息。
▲100、支持PC端查看查寝记录，管理员可新增和导入新增查寝记录、修改查寝结果、批量修改、复核、批量复核，复核后需标记对应查寝记录为“已复核”；支持查看未打卡学生名单并发送通知；支持按辅导员视图、院系视图、楼栋视图导出查寝记录统计表，支持导出复核情况统计表
●101、支持移动端查看查寝记录，支持查看各查寝结果统计，支持单个修改查寝结果、批量修改、单个复核、批量复核，复核后需标记对应查寝记录为“已复核”；支持查看未打卡学生名单并发送通知。
102、支持移动端查看查寝日统计，统计维度包含总人数、应在寝人数、实在寝人数、在寝率、查寝结果饼状图、各院系查寝结果统计、各楼栋查寝结果统计、查寝结果名单。
103、学生可按月份筛选查看个人查寝结果记录，含每天查寝结果详情以及各月份在寝、请假、晚归和未归天数统计。

	房态图
	104、需支持选择多类初始化房态图的布局方式，可根据学校各楼栋实际宿舍分布，在房态图构建上通过拖拉拽的方式设置宿舍、功能房、楼梯、门、走道的位置，可通过直观可视化的方式构建符合学校各楼栋实际情况的房态图，可基于不同的房间状态设置房间标记的颜色。
105、需支持按校区-宿舍区-楼栋的层级进行房态图的展示，同时展示各层级房间和床位的使用情况统计，包含房间总数、已满房间数、未满房间数、空房间数、开放房间数、未开放房间数、床位总数、已占用床位数、已锁定床位数、空床位数等统计维度；需支持在房态图上查看党员宿舍。
106、需支持通过姓名学号模糊搜索学生，选择学生后直接定位至该学生所在宿舍并弹窗显示。
107、需支持在PC端房态图界面办理住宿、调宿、对调、退宿，可展示学生标签，如寝室长、是否重点关注学生。
●108、需支持在移动端房态图界面办理住宿、调宿、对调、退宿，可展示学生标签，如寝室长、是否重点关注学生。

	▲宿管大屏
	109、需支持管理人员自定义创建校级宿管大屏和楼栋宿管大屏，自定内容包括大屏标题、大屏刷新时间间隔、勾选大屏统计维度（包括但不限于楼栋情况、违纪学生、晚归学生、未归学生、楼栋查寝、通知公告、房间情况、楼栋进出、紧急联系人、床位情况、房间类型、未出学生、异常学生、楼栋在寝、在寝实时、院系情况、房间情况）以及展示顺序、大屏查寝数据设置，播放宿舍环境视频；选择楼栋大屏时需支持自定义生成各个楼栋大屏标题的命名规则。
110、需支持管理人员在该页面新增、编辑、删除来维护宿舍管理相关公告，需支持通过设置“显示类型”为“全校大屏”、“楼栋大屏”、“全校大屏+所有楼栋大屏”来控制公告的显示逻辑。


二、网络摄像机
本项目供应商需提供全部宿舍碰一碰、nfc设备作为网络摄像机辅助设备完成智能查寝。
1、最大分辨率≥2688x1520。
2、最低照度彩色≤0.005lx。
3、内置GPU芯片。
4、焦距≥2.7~12 mm，支持通过浏览器控制镜头的Zoom和Focus，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。
5、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验，同时叠加目标提示框。
6、在浏览器下，具有最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；在最佳抓拍模式下，抓拍图片数量和抓拍阈值可设置；在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。
7、支持不少于1路扬声器，麦克风，报警输入输出，音频输入输出。
8、IP67防护等级。
9、含支架及电源。
10、 网络摄像机与碰一碰、nfc打卡设备联合完成智能查寝≥95%
三、摄像机支架
1、金属壁装支架
2、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
3、支架带出线孔，安装更加美观
4、摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
5、摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
6、材质：铝合金
7、尺寸≥70×97.1×173.4mm
8、最大承受重量≥2KG
9、角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
10、产品重量≥201g 
四、电源适配器
1、国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
2、输入电压：AC170V~240V
五、边缘计算主机
2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
【硬件规格】
1、存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
2、视频接口：2×HDMI，2×VGA
3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
4、报警接口：16路报警输入，4路报警输出
5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
6、USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
7、扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
8、输入带宽：320Mbps
9、输出带宽：256Mbps
10、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
11、解码能力：最大支持32×1080P
12】显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
13、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
整机需搭载1颗高性能AI引擎
14、目标识别应用：
支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
15、目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张
16、视频流：8路视频流（2MP）
17、图片流：32路图片流
18、目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
19、目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人
20、单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/6路4MP/4路8MP视频流 
六、硬盘
1、整体尺寸≧3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、传输速率≥215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
6、支持3年有限质保服务
7、适用海拔高度范围-305m至3050m
8、标称容量：≥8TB
9、接口类型：SATA
10、外形规格：3.5-inch
11、尺寸147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
12、转速：≥5400RPM
13、刻录技术：CMR
14、平均读写功率（W）：5.3W
15、缓存≥256MB
16、最大读取速度≥215MB/s
17、接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s
18、加载/卸载周期≥300,000
19、MTBF加载/卸载周期≥300,0001,000,000
20、年负荷（TB/年）≥180TB
21、工作状态温度(°C)：0-65℃ 
七、综合安防管理系统软件
（一）系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。
1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；应用侧支持人事管理，包括学生管理、教职工管理和非编人员管理等。
2、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；应用侧支持场地管理，包括校区管理、楼栋楼层管理、用房管理及相关责任人管理等。
3、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
4、支持人员基础信息自定义扩展；
5、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
6、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
7、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
8、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。
9、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；
10、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
11、支持用户组权限分配；
12、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
13、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；
14、低代码引擎，支持流程表单引擎和界面编排能力用作简单业务的二次开发。
（二）默认行业应用
1、图上监看，包含图上资源的可视化与资源反控操作，在地图上展示各类资源点的地理位置，通过接收事件服务中资源点的报警事件，实现报警信息的可视化，是一种可视化的综合业务入口。
2、事件模板配置、事件规则配置、高级规则、事件参数自定义配置、事件检索、事件联动展示、事件处置等。
3、通知公告：平台统一的通知公告，面向平台用户。如发布文件和通知，和下属未阅读提醒等场景。
4、进行统一权限下发：可自定义下发场景，进行直观的权限查看，以及查看权限下发历史记录。
【性能参数】
1、支持管理最大组织数5万个，组织层级最大20级；
2、支持管理最大区域数5万个，区域层级最大20级；
3、支持管理最大人员数量100万；
4、支持管理最大卡片数量100万；
5、支持最大的用户数量20万，在线用户数1W个，并发登录用户数500个。
6、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；
7、支持联动上墙并发1次/秒；
8、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；
9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；
10、支持联动并发发邮件2封/秒；
11、支持短信联动（短信网关：2-4秒/条；短信猫：70字符以下，5-6秒/条；
70字符以上分条发送，20秒/条；）
12、支持最大事件存储7200万条；视频监控应用需提供完整视频管理服务，支持编码设备通过GB28181 协议、ONVIF 协议等公开标准协议接入平台；同时平台应具备兼容市场主流安防设备私有 SDK、主动注册类协议的接入能力，可实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控等服务能力。在网络带宽不足、存在流量限制的网络环境下，平台应支持图片轮巡替代视频流的监控查看模式。
（三）视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
（四）录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
（五）图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
（六）视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
（七）视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
（八）规格参数
1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；
2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；
3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；
4、支持电视墙最大场景数128个；
5、单个电视墙最大支持数量25*25个；
6、单个窗口最大分割数量16个。
（九）人员检索功能
1. 支持按人员特征、搜图、门禁记录模糊检索系统中人员通行记录；支持同时查询多个后端设备的记录。
2. 人员特征条件搜索：支持按抓拍设备、性别、年龄段、是否佩戴眼镜、自定义（是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、是否背包、是否拎东西、是否骑车）进行人员检索；检索条件中的抓拍设备，支持设置是否包含下级区域，勾选后可下级区域节点的设备；支持选择某区域中的全部设备。
3. 支持基于重点目标库的人员搜图。
4. 支持生成重点目标时间轴动线，或者基于GIS生成地图动线，动线包含门禁记录。
5. 支持人员模糊检索，支持根据人脸特征或人体特征组成的关键词，进行人员或事件检索; 支持检索结果处理,支持加入暂存架；支持详情处理，包括查看或下载抓拍大图、回放录像、人员搜图。
6. 支持名单库人员检索，支持展示搜索快捷标签和搜索历史，搜索标签包含姓名、性别、所属部门、证件编号、人员编号等；支持调整检索时间范围、是否包含下级节点（监控点或门禁）；监控点可选择级联点位，检索结果支持切换小图和大图模式；支持高级条件选择人脸特征和人员信息进一步检索。
7. 支持图搜，支持上传图片按人脸/人体特征检索，支持调整相似度、时段和区域；支持选择多个人脸抠图组合搜索并切换动线展示。详情查看时支持基于结果大图发起二次搜索。
8. 支持将人员检索的目标加入暂存架，可在地图上展示人车混合动线；支持开启二次搜索。
9.移动端功能：支持H5模式下，人员检索及轨迹展示。人员检索支持拍照选择目标快速检索此人是否是系统内人员。
八、服务器
因综合安防管理系统软件部署安装需要，需采购一台服务器硬件设备，投标软件需兼容本服务器硬件环境，服务器配置性能可优于以下配置：
1、CPU：配置2颗 C86架构≧3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W；
2、内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
3、硬盘：配置2块600G 10K SAS HDD硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
4、网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口
5、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部。
九、商务要求
	商务要求

	交付(实施)时间(期限)要求
	自合同签订后90天内完成实施

	付款条件(进度和方式)要求
	自合同签订后付款70%，待验收完成后付款30%。

	包装和运输要求
	包装完好无损，运输到学校指定地点。

	验收要求
	按合同及参数要求进行验收。

	售后服务要求
	每年进行售后培训不少于2次。质保期内免费售后服务。 

	质保期
	自验收合格后质保期3年

	质保期外服务
	质保期结束后，合同签订金额5%作为项目质保期外服务费用/年。


            
智慧学生公寓管理系统采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	智慧宿舍管理数字化平台
	1
	套
	
	
	

	2
	网络摄像机
	24
	台
	
	
	

	3
	摄像机支架
	24
	个
	
	
	

	4
	电源适配器
	24
	个
	
	
	

	5
	边缘计算主机
	1
	台
	
	
	

	6
	硬盘
	2
	台
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	7
	综合安防管理系统软件
	1
	套
	
	
	

	8
	服务器
	1
	台
	
	
	

	合计：小写：    元、大写：                        元整。





