附件1-报价表：      
采购项目“凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面”招标控制价
报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月3日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面
	项
	1
	见附件2
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。
　     
附件2：
	凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目报价表

	说明：凤北校区实验区域路面因使用年限较长，出现多处破损、坑洼等问题，不仅影响通行，也给师生出行带来诸多不便，大家反映较为集中。该路段亟需开展维修改造工程，工程质保期定为 5 年。

	序号
	项目名称
	描述及要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	凤北校区实验区域路面铺设改性沥青路面项目
	1.先用机器把原有路面拉毛，使其凹凸不平，增加新铺筑沥青路面的结构力，包括切割、勾缝、建渣外运等。                       2.喷洒透油层粘接剂：把拉毛后的路面打扫干净，然后喷洒一层透油层（粘接剂）。             3.AC-10（细粒式沥青混凝土），铺筑一层厚3cm的改性沥青混凝土。改性沥青混凝土材料需提供符合国家环保要求的检验报告。
4.包括修复路面内的下水井及井盖。具体铺设部位及面积见附件。
	m2
	2277.00 
	
	

	合计：小写：　　　元、大写：　　　　　　　　　　　元整。

	注:1.以上预算单价均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、专项施工、垃圾清扫与清运及税费等一切费用；2.数量以实际验收数量为准，在施工过程中，应学校要求，如出现增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内；工程量增减，按成交价单价据实结算 ；3.质量要求：达到现行施工质量验收合格标准；4.工程款支付：工程竣工验收合格后支付全部工程；5.质保期：质保5年，其他按国家法律法规相关规定执行；7.工期：自签订合同之日起7日内完成。




凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目工程概况
项目名称：凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目
项目概况：详见《凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目工程量清单》
预算总金额：150282元（大写：壹拾伍万零贰佰捌拾贰元整）
[bookmark: _GoBack]　　凤北校区实验楼区域铺设改性沥青路面项目工程量清单
	序号
	位置
	测量尺寸
（单位：m²）
	面积
（单位：m²)

	1 
	路1（实验楼旁）
	m²
	517

	2 
	路2（实验楼旁）
	m²
	456

	3 
	2实验楼前花台区域铺设面积
	m²
	1163

	4 
	教工食堂前
	m²
	141

	
	合计
	
	2277


具体要求：
1. 以上预算单价均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、专项施工、垃圾清扫与清运及税费等一切费用；
2. 在施工中如发生工程量增减，按成交价单价据实结算；
3. 质量要求：达到现行施工质量验收合格标准；
4. 工程款支付：工程竣工验收合格，经审计完善财务审批流程后30日支付结算工程款；
5. 质保期：质保5年，其他按国家法律法规相关规定执行；
6. 工期：自签订合同之日起7日内完成。
7. 施工要求：
7.1. 先用机器把原有路面拉毛，使其凹凸不平，增加新铺筑沥青路面的结构力，包括切割、勾缝、建渣外运等；
7.2. 喷洒透油层粘接剂：把拉毛后的路面打扫干净，然后喷洒一层透油层（粘接剂）。
7.3. AC-10（细粒式沥青混凝土），铺筑一层厚3cm的改性沥青混凝土，改性沥青混凝土材料需提供符合国家环保要求的检验报告。
7.4. 包括修复路面内的下水井及井盖。
7.5. 具体铺设部位及面积详见《凤北校区实验楼区域路面铺设改性沥青路面项目工程量清单》。



