附件1-报价表：      
“现代护理学院职业院校技能大赛设备用物”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年7月21日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]现代护理学院职业院校技能大赛设备用物
	项
	1
	见附件2
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　　备注:1、供应商的报价商品有品牌的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌。
2、 报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
3、 此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。
　　
　　　

附件2：
	技能比赛设备耗材采购明细表

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	图例
	单价
	总价
	品牌

	1
	自动上车担架推车（可调节高度）
	1.采用铝合金翻转式护栏，并配有二根安全带；
2.担架垫子采用耐磨夹网布材料，厚度6cm，采用一次性焊接，阻燃、防水;
3.配有倒复式二段点滴架，最高调节长度为75cm;
4.尺寸：高位时195*58*87cm 低位时195*87*23 承重：181kg 
	1
	台
	[image: IMG_256]
	
	
	

	2
	信息化抢救车
	1.材质：ABS+铝合金+304不锈钢；
2.尺寸:715mm*505mm*900mm(长*宽*高)；
3.车架:2mm加厚铝合金立柱和铝合金侧板，铝合金涂层采用环保漆面，光泽持久；
4.抽屉：一体组合式铝合金双面型材抽屉+加厚ABS抽屉托盘+ABS光泽面板；
5.台面尺寸:外径715mm*505mm，凹面约600mm*400mm。台面特性:采用全新高性能ABS材质一体注塑成型，超宽舒适操作空间，高柔和的圆弧造型围边，无生死角。光滑表面:易清洁，不留痕;台面两侧具有支撑手臂的舒缓开口，操作更舒适。台面标配透明软玻璃:防刮花，防滑，耐腐蚀。台面配置不锈钢护栏:高度80mm，放置物品防止掉落受到损伤;台面可定制PP材质麻醉车物品示意图，置于台面软玻璃下，整车物品管理一目了然。
6.抽屉数:五抽;尺寸:小抽屉深50mm，大抽屉深125mm。自上而下依次排列，内部九宫格，最大分格65mm*65mm，便于分类和收纳。材质结构:抽屉面板采用一体成型ABS材质，搭配铝合金框架。隐藏式拉手美观握感好，托底为三节静音导轨，承重30KG且可分离清洁。满载顺滑不脱轨，加装密码锁。
7.车轮数量:4只。脚轮采用优质品牌静音车轮，转向轻盈灵活。静音万向脚轮带刹车，持久耐用，灵活顺滑省力，配备方向锁定，最大承重200kg。车轮尺寸:直径100mm，高度135mm。
8.含15.6寸信息化大屏*1，升降输液架*1，电源插座*1，胸外按压板*1，除颤仪台*1，氧气瓶托*1，隐藏式工作台*1，密码锁*1，资料收纳盒*1，加高安全护栏*1，侧大白色挂篮*1，垃圾桶黄色*1，垃圾桶灰色*1，2L利器盒*2，小号抽屉*1，大号抽屉*4，静音万向轮*4，抽屉标识卡*5。
	1
	台
	[image: IMG_257]
	
	
	

	3
	可视化喉镜
	主机尺寸：3.5英寸 显示屏：LCD 分辨率：640*480  旋转角度：上/下 150° 左右270° 内存：32GB
摄像头：像素100万 分辨率：1280*720  景深：5-100mm  视场角：70° 空间分辨率≥4.01p/mm  光照强度>500Lux
	1
	套
	[image: IMG_258]
	
	
	

	4
	一次性气管插管
	含喉镜片、手柄、固定器、气管插管管道等
	1
	套
	[image: IMG_259]
	
	
	

	5
	医用一次性使用气管切开套件
	内含单腔型气管切开插管、手术刀等
	1
	套
	[image: IMG_260]
	
	
	

	6
	便携式氧气瓶
	便携式医用氧气罐2L（含压力表、调节按钮、扳手等配套用品）
	1
	个
	[image: IMG_261]
	
	
	

	7
	医用垃圾桶
	30L
	2
	个
	[image: IMG_262]
	
	
	

	8
	掌上超声（无线便携式）
	扫描方式:电子阵列扫描
显示模式:B、B/M，Color、PW、PDI
探头频率:凸阵3.2MHz/4MHz，线阵7.5MHz/10MHz
扫描深度:凸阵90/160/200/240mm,线阵20/40/60/80mm
扫描角度:凸阵60°
探头半径:凸阵60mm
扫描宽度:线阵25mm
探头阵元数:80
信号收发处理通道数:16
图像调节:增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪
电影回放:手动和自动回放，可设置回放帧数为100/200/500/1000穿刺辅助功能:平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能测量功能:距离、面积、周长、心率、产科
图像保存:jpg,png,mp4,DCM多种格式
图像帧频:18f/s
尺寸: 11cm*6cm*2cm
重量:120g
软件支持系统:苹果iOS/安卓Android/windows系统
	1
	套
	[image: IMG_263]
	
	
	

	合计：小写：      元、大写：                                元整。


注：因参加世界职业院校技能大赛需要，所有产品及耗材在7月31日前供货到指定地点。
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