附件1-报价表：      
“学生体质健康测试仪器设备”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2024年6月5日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	学生体质健康测试仪器设备采购 
	项
	1
	见附件2
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日




备注：1、供应商的报价商品有品牌的，需在品牌一栏填写其报价商品品牌。
2、 报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
          3、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。

附件2：
学生体质健康测试仪器设备参数及要求
一、产品参数及报价表

	[bookmark: _GoBack]产品明细报价表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	综合参数
	品牌

	1
	身高体重测试仪
	1
	套
	
	
	 主机（1台）：
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用触摸按键（独立区域设计，非虚拟键盘，非机械式按键），主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。
外设（2台）：
1、自动同时测量身高与体重，通过无线闭环系统实时上传身高、体重两项测试数据。
2、外设采用机械式测量设计，独立配置≥4寸显示器及触摸按键，可单机使用，配置移动式电源测试，主机与外设无线连接，可拓展外设至同时4台外设连1台主机进行测试。
3、可对身高和体重进行重新标定，可以设置屏保时间、自动关机时间，可以调节背光亮度。
4、外设单机可存储≥10000条测试数据。
5、量程：80-210cm；3-200kg；分度值：0.1cm；0.1kg；误差：±0.2%、±0.3%。
	

	2
	肺活量测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。
外设（2台）：
1、自动测量最大肺活量气通量的数值，通过无线闭环系统实时上传测试数据，可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-5次），设有换气锁定成绩防作弊功能，主机自动筛选成绩最好成绩记录。
2、外设与主机无线联接，多人同时测试时可由主机统一测试口令或外设单独口令，可拓展外设至8台外设连1台主机进行测试。
3、采用气体流量传感器,使测试时呼出的气体快速从外设底部流出，避免连续测试时的重复吸入，采用双重过滤结构，避免病菌传染。
★4、外设可单机使用，自带喇叭（提供实拍图予以佐证），测试结束后自动语音播报测试结果。
5、量程：0-999ml；分度值：1ml；误差：±2.5%。
	

	3
	坐位体前屈测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
★2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。
外设（2台）：
1、自动测量体前屈的数值，通过无线闭环系统实时上传测试数据。
2、外设配置移动电源，独立配置≥4寸显示器及触摸按键，无须联机也能单机训练测试。
3、外设带有防作弊和自动复位功能，具有推板检测功能，推动过程推板停顿或者突然发力自动停止测量，防止利用推板惯性造成测量值不精准，影响测量的准确性。
4、主机与外设无线连接，可拓展外设至8台外设连1台主机进行测试。
5、量程：-20cm～40cm；分度值：0.1cm；误差：±0.1cm。
	

	4
	立定跳远测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
★6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。（提供主机配置实拍图）
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
★9、主机采用触摸按键（独立区域设计，非虚拟键盘，非机械式按键），主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。（提供设备实拍图进行佐证）
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。
外设（2台）：
1、自动测量人体立定跳远距离，通过无线闭环系统实时上传测试数据。
2、采用红外线非接触式传感器测试原理，采用优质测试垫防滑减震，起跳时实时监测犯规动作，并且语音实时提醒犯规。
3、外设与主机无线联接，全程单一起跳点，无测试盲区，折叠式设计完全解决了传统插拔式造成接触不良的缺点。测试杆之间采用有线连接，配置移动电源测试，可拓展外设至4台外设连1台主机进行测试。
5、量程：0-320cm；分度值：1cm；误差：±1cm。
	

	5
	50米跑测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）
外设（1台）：
1、自动测量50米跑测试数据。通过无线闭环系统实时上传测试数据。
2、采用红外线非接触式传感器测量原理，过终点线即时感应，有智能判断犯规功能，当人体遮挡住红外线时方为有效，具有抗阳光干扰，测试探头内置天线，且具有对准校正模式，有蜂鸣器提示功能，方便安装使用。标配4人同测，可扩展外设至8人同时进行测试。
3、外设独立配置显示器，可实时显示电量、学号、通讯信号及道次等信息。
4、支持：内部发令、外部发令、手动发令等多种发令模式，默认为内部发令模式，当选配有外部发令装置时，外部发令装置外带有发令音箱，可发出起跑发令音和闪光信号，发令信号与主机完全同步，且与主机通信距离不小于200米。
5、量程：0～999.9s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。
	

	6
	仰卧起坐测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
★4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。
外设（1台）：
1、自动测量一分钟内仰卧起坐的测试数，通过无线闭环系统实时上传测试数据。
2、采用光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位；测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预，自动识别犯规并作出语音提示。
3、外设与主机无线联接，可拓展外设至同时8台外设连1台主机进行测试。
4、量程：0-99次；分度值：1次；误差：±1次。
	

	7
	引体向上测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。
外设（2台）：
1、自动测量在单杠上引体向上标准的测试次数，通过无线闭环系统实时上传测试数据。
2、配置穿戴式臂表计数测试，采用Y轴控件传感器，自动感应运动中的空间位置，判定正规引体向上的次数。
3、配置红外感应探头监测测试者是否始终悬挂在杠上且测试时头部过单杠，具有防作弊功能。
★4、臂表、红外感应探头均具有独立显示器，可实时显示电量、学号、通讯信号、温度及道次等信息。（提供实拍图）
5、量程：0-99次；分度值：1次；误差：±1次。
	

	8
	中长跑测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
★12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）。
外设（1台）：
1、自动测试耐力素质的发展水平,特别是心血管呼吸系统的机能及肌肉耐力,可测试400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米，10000米，精度高，可自动清零。
2、满足多种规格场地的要求；可完成800米、1000米等中长跑项目；支持不规则跑道周长自主录入和自动计算圈数功能。主机之间可自由切换800/1000米的测试。可扩展至4台主机完成4组学生同时进行检录（每组20人）和测试功能。
3、在同一显示页面中至少可以显示测试项目的名称、测试者的学号，姓名，性别、测试成绩、主机与外设电量、外设编号等信息。通过不同颜色表示学生是测试圈数，方便监督。
4、主机与设备外设采用无线连接，带有无线发令，发令信号与主机完全同步，且与主机通信距离不小于200米。
5、采用佩戴全密封型射频卡，冲线时地毯式自动感应方式完成测试，主机自动记录测试的圈数及成绩，射频卡和地毯感应装置之间反应灵敏，不会丟圈数和测试成绩。采用内置式电池电源供电测试，三年内无须充电管理及更换电池。
★6.感应处理箱采用手提式设计，具有防尘防水盖设计，自带不少于4根自适应感应天线，无须操作员人工调节感应高度及距离。（提供实拍图）
7、量程：0-999.9S；分度值：0.01s；误差：±1.5%。
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	视力测试仪
	1
	套
	
	
	主机（1台）： 
1、主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。
2、主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换，主机可实时监控外设电量及通信状态。
3、主机具有多种组网及通信方式，包括全网通4G无线网络、WIFI、蓝牙等通用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，支持4G网络直传数据至云平台，无需PC端中转，主机连网后，自动校对时间和日期。
4、主机连网后，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。
5、主机显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度不小于10000lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等测试信息。
6、主机CPU不低于8核，主频不低于2.3GHz，运存不低于4GB，闪存不低于128GB。
7、主机内置摄像头（像素不小于1000万），具有人脸识别功能，采用1:1及1：N的人脸识别算力，可扩展身份证人脸对比识别功能，内置LAN口、USB口、多功能串口、HDMI 接口、音频接口，具有WiFi模块、蓝牙模块、GNSS模块（支持三星以上）；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据，可通过音频口及蓝牙连接音箱。
8、主机与所有外设均采用2.4G无线双信道连接，主机内置双声道喇叭（不小于90分贝），全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、倒计时、测试结果等内容的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。
9、主机采用固定式按键（独立区域）设计，主机面板采用不开孔设计，具备防雨水、汗水渗透功能，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加非接触输入（包括身份证/IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。
10、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。
11、主机具有至少三重数据备份功能，内置大容量存储芯片，单机可存储数据100万条以上，具有备份还原功能，可对仪器内部所有测试数据、设置参数等的信息进行备份和还原操作，具有多种成绩查询组合方式进行任意查询，具有测试数据误删除恢复功能。
12、主机具有统计分析功能，可设置评分标准，可统计各个比率占比，统计已测未测人数，按成绩进行排名等，主机系统具有设置犯规功能，当出现测试仪未识别的其它犯规情况下，可人工标注犯规并设置该次成绩无效。。
外设（1台）：
1、自动测试人体左、右眼视力，通过无线闭环系统实时上传测试数据。
2、外设采用与国家标准要求一致标准视力表灯箱，解决显示屏外设无法悬挂及测试不规范等问题，采用全背光设计光线柔和，不刺激眼睛，采用蓝光LED灯自动指示。
3、可设置起始行数，提高现场测试灵活度，可设置修正距离，根据国标修正值自动计算修正后的视力成绩，LED灯位置使用自动去重随机点亮算法，保证同行中每次点亮的位置随机且不重复。
4、量程：4.0-5.3；分度值：0.1。
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	智慧体育平台
	1
	套
	
	
	1、系统在教育部“教育移动互联网应用程序备案管理平台”有备案记录。
2、支持测试人员信息批量导入,可选配从二代身份证获取用户信息，支持多种评分标准导入,测试科目可选,可自定义综合评分计算公式，支持多用户登录,多种操作权限,保证数据的操作安全，可以进行多种报表统计,数据库备份,恢复功能。
3、支持分布式数据库,允许多台电脑同时对数据进行操作,多台电脑共享数据,大大方便多人协同作业，实时采集测试者成绩及批量集中采集，与测试主机组成实时闭环测试联网，实时下载测试者信息、照片等信息并且实时上传测试成绩。
★3、批量控制主机的测试参数设置、同步测试时间、数据实时采集上传、到点同步关机等通用设置，通过主服务器实现测试过程的综合管理，无需对主机进行个别设置，实时监控整个考试过程，并保留测试全程以便追溯查询、调取。（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）
★4、批量实时网络监控，多窗口监控数据采集状况，实时汇总测试成绩，数据可实时采集至云平台上，数据信息不受测试地点的限制，可在多个地点和终端实时查看和上传最新数据，做到数据实时测试，实时采集，避免了人工修改成绩的可能性。（提供产品检测报告进行佐证，出具检测报告的检测机构必须为正规且有资质的机构，须提供机构的CNCA或CNAS认证证书）
5、管理教师发布测试预约计划，学生通过手机端自主预约，身份识别通过后根据测试仪器的提示自主测试。
5、已测人数、未测人数实时统计功能。支持测试信息条码型制作及打印，测试完成后支持一键生成Word、Excel和PDF版本的测试报告。
6、具备统计、分析、评分功能，可统计优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示，统计优秀率、合格率等各种比率，可自定义分组管理信息，如地区、学校、年级、班级，分析未考人数统计、体质按 不同等级统计及占比、考试作弊人数统计、同一人不同时期不同测试时间的体质对比，满分人数统计，及格人数统计，不及格人数统计，免考缓考人数统计等；可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分。
7、学生可以通过手机端实时查询当次测试分项成绩与总成绩及历年成绩；管理员可以通过体质测试管理系统直接汇总不同校区所有学生的测试成绩并生成报表。
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	无线数据采集器
	2
	台
	
	
	1、内置无线模块，采用无线数据传输协议，可通过桥接路由器，无限扩大传输距离；
2、实时采集各测试主机数据，支持测试主机数据实时上传和集中上传；
3、与电脑无线连接工作，采用移动式设计,移动电源供电，可根据场地需求调整最佳接收位置。
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	身份证智能识别模块
	9
	块
	
	
	内置于测试仪器主机内部，使其主机既可以可刷身份证读取测试者信息进行测试，也可以刷体质测试卡进行信息读取与成绩保存进行测试。
	

	
合计：小写：          元、大写：                                  元整。	


	注：1.★条款为废标项，须提参数要求提供相应的佐证，不提供则视为无效相应。
2. 货物验收：  
    成交供应商在合同签订前，带立定跳远测试仪主机一台，按采购文件技术参数要求进行逐项比对初验。如未能达到采购技术要求，则视为成交供应商虚假影响招标文件。取消其中标资格，追究其法律责任。



2、 商务要求
（1） 交付(实施)时间(期限)要求：按合同约定。
（2） 包装和运输要求：成交供应商须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人包括但不限于知识产权、所有权等一切权利。
（3） 验收要求：货物必须符合相关国家(行业)标准，以及本项目招标文件的技术参数要求和技术指标与出厂标准。
（4） 售后服务要求：质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后6小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。


