附件1-报价表：      
“鸿德厅和职工之家升级改造”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年8月4日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	鸿德厅和职工之家升级改造
	项
	1
	[bookmark: _GoBack]工程量清单见附件2、设计图纸见附件3、附件4
	


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　　备注:报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
　　
　　　


附件2：
	鸿德厅和职工之家升级改造项目工程量清单

	鸿德厅升级改造项目

	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	单价
	合价
	备注

	一
	装修部分
	
	
	
	
	

	1、
	门洞扩宽
	1
	个
	
	
	人工费

	2、
	原墙布拆除
	40.2
	㎡
	
	
	人工费

	3、
	顶面石膏板拆除
	39.2
	㎡
	
	
	人工费

	4、
	防盗门拆除
	2
	樘
	
	
	人工费

	5、
	防盗门封门洞
	1
	项
	
	
	隔墙龙骨，9mm阻燃板基层、石膏板、辅料、人工费

	6、
	拆除部分建渣清运
	1
	项
	
	
	上车搬运费、弃渣费、运输费。

	7、
	实木地板
	39.2
	㎡
	
	
	多层实木地板、防潮垫、人工费

	8、
	实木踢脚线
	27
	米
	
	
	成品实木踢脚线

	9、
	成品定制双开套装门
	1
	套
	
	
	成品定制套装门及门套、人工费

	10、
	锁及五金件
	1
	套
	
	
	锁及五金件、人工费

	11、
	石膏板造型吊顶
	39.2
	㎡
	
	
	轻钢龙骨、9mm阻燃板基层、纸面石膏板、人工费

	12、
	悬浮吊顶灯槽
	21
	米
	
	
	轻钢龙骨、9mm阻燃板基层、纸面石膏板、人工费

	13、
	木作窗帘盒
	5.7
	米
	
	
	9mm阻燃板基层、纸面石膏板、人工费

	14、
	木作造型基础
	9
	㎡
	
	
	木龙骨、12mm阻燃板基层、人工费

	15、
	顶面乳胶漆
	39.2
	㎡
	
	
	腻子灰三遍、乳胶漆一底二面、人工费

	16、
	室外墙面乳胶漆修复
	1
	项
	
	
	腻子灰三遍、乳胶漆一底二面、人工费

	17、
	木饰面饰面
	32.72
	㎡
	
	
	木饰面、辅料、人工费

	18、
	墙面墙布基础处理
	47.6
	㎡
	
	
	腻子灰、人工费

	19、
	墙面墙布
	47.6
	㎡
	
	
	墙布、辅料、人工费

	二
	安装部分
	
	
	
	
	

	1、
	强电线路安装
	39.2
	㎡
	
	
	铜芯线、阻燃线管、人工费

	2、
	弱电
	1
	项
	
	
	六类网线、网络插座、人工费

	3、
	石工开槽
	1
	项
	
	
	人工费

	4、
	开关插座
	1
	项
	
	
	开关插座、人工费

	5、
	筒灯
	1
	项
	
	
	成品购买

	6、
	线性灯
	21
	米
	
	
	成品购买

	三
	其他费用
	39.2
	㎡
	
	
	搬运费、卫生费、脚手架、保洁

	四
	工程直接费
	
	
	
	
	

	五
	管理费
	
	
	5%
	
	

	六
	税金
	
	
	3%
	
	

	七
	总造价
	
	
	
	
	

	职工之家升级改造项目

	序号
	项目名称
	工程量
	单位
	单价
	合价
	备注

	一
	装修部分
	
	
	
	
	

	1、
	地砖拆除
	27.2
	㎡
	
	
	人工费

	2、
	墙面拆除
	1
	项
	
	
	人工费

	3、
	建渣清运
	1
	项
	
	
	上车搬运费、弃渣费、运输费。

	4、
	局部修补同色地砖
	27.2
	㎡
	
	
	800*800防滑地砖

	5、
	局部修补同色地砖铺贴
	27.2
	㎡
	
	
	水泥砂浆、人工费

	6、
	实木踢脚线
	37.7
	米
	
	
	成品实木踢脚线

	8、
	顶面乳胶漆
	28.6
	㎡
	
	
	腻子灰三遍、乳胶漆一底二面、人工费

	二
	安装部分
	
	
	
	
	

	1、
	强电线路安装
	1
	项
	
	
	铜芯线、阻燃线管、人工费

	2、
	弱电
	1
	项
	
	
	六类网线、网络插座、人工费

	4、
	开关插座
	1
	项
	
	
	开关插座、人工费

	5、
	维修筒灯
	1
	项
	
	
	更换损坏部分筒灯

	三
	其他费用
	1
	项
	
	
	搬运费、卫生费、脚手架、保洁

	四
	工程直接费
	
	
	
	
	

	五
	管理费
	
	
	5%
	
	

	六
	税金
	
	
	3%
	
	

	七
	总造价
	
	
	
	
	

	共计(元)
	

	注:1.以上费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)，采取招标报价总价最低价为中标价（单项报价不作为参考值）。2.新建部分，非人为损坏，质量保证1年。3、数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。4.实木门采用烤漆实木门，门扇及门洞尺寸以现场实测为准。款式以设计人员选样为准。5.施工所采用全部材料须符合国家现行环保相关标准及质量规范要求，材料进场须提供合格证明。6.施工总工期为 10天。除地震等不可抗力因素外，工期不予顺延。若施工单位无正当理由延误工期，每逾期一日，按项目中标总金额的 1% 向甲方支付工期逾期违约金。



