附件1-报价表：      
采购项目“现代护理学院护理实训室教学设备”招标控制价报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年10月8日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	现代护理学院护理实训室教学设备
	项
	1
	见附件2
	如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。



	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、此报价必须单价、总价都要报。
　     
　　



附件2：
	现代护理学院护理实训室教学设备采购清单

	序号
	物品名称
	参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	高级成人护理模型
	1.模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突，模型人配有女性假发，形象逼真。
2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。
3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法
4.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。
★5.可触及剑突，测量胃管插入的深度。
6.可进行乳房护理。
7.托起头部使下颌靠近胸骨柄。
8.鼻饲：可抽出模拟胃液。
9.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml。
10.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。
11.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。
12.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。
13.口腔护理: 有活动义齿 。 
14.气管切开术后护理。
15.肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换。
16.右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作。
17.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。
★18.配备师生互助学习平台，由小程序操作端（学员/导师）和Web 管理后台（教务/管理员）双端协同。
★18.1小程序功能（学生端）：
理论学习：看课程、学技能、看视频/图文
理论考试：在线答题、交卷、看成绩
技能训练：扫码配对练习、现场练、打分
技能考核：正式考试、三阶段评分
查结果：成绩页、我的页面都能看历史记录和证书
互助学习：
★18.2管理后台功能（教师端）：
导师管理（机构/班级设置）
学员管理（支持导入）
理论学习（课程、技能内容维护）
理论考试（题库、组卷、发布、阅卷）
技能考训（练习记录、考试配对、成绩管理）
统计报表（分析、班级学情、Excel 导出）
（演示项：提供≥5分钟的连续不间断软件操作讲解视频演示）
19.提供师生互助学习平台软件管理员账户高级权限1年。
	5个
	
	

	2
	胸腔闭式引流术训练模型
	1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实
2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定；
3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作
4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。                                                                       ★5.可还原临床工作真实感及互动感，使学生身临其境，帮助学生融入场景，提高学习的理解力和学习效率，大幅度提升教学质量。内容如下：体位引流的护理操作技术（一） 护士遵医嘱给予右下肺病变病人体位引流、体位引流的护理操作技术（二） 协助病人排痰过程中，有痰咳不出，护士协助病人进行胸部叩击、体位引流的护理操作技术（三） 病人持续体位引流10分钟，过程中自觉劳累，不能保持姿势，护士准确处理、体位引流的护理操作技术（四） 病人拒绝体位引流，护士如何沟通并处理。                                                                                      6.互动设备全程使用标准化病人（SP）+真实病人，所使用的的标准化病人（SP）具有至少3年及以上参加过全国职业技能大赛护理赛项、社会与健康照护大赛、养老服务技能大赛、OSCE考试等大型赛事的经验。
	5个
	
	

	3
	移动终端示教车
	1.分辨率1920×1080、10倍光学变焦镜头，支持自动/半自动/手动聚焦
2.支持3G-SDI/HDMI无损视频输出，插线接口
3.金属外壳，配备高透防护玻璃，内藏式镜头设计
4.支持高亮、普通等多种光照环境拍摄模式，具备强光抑制功能，可高亮度下正常拍摄
5.具备机身控制按键，实现变倍、调焦、菜单设置等功能；支持拍摄角度调节，俯仰角0°～350°，水平0°～350°音视频录制功能
6.具备2路视频输出接口，最大分辨率：4k ；主口VGA;辅口HDMI
7.具备1路SDI视频输入，1路HDMI视频输入，最大分辨率支持4K
8.具备1路音频输入，自带1路音频录制
9.具备1路音频输出，自带扬声器
10.具备21.5英寸1080P彩色液晶屏，自带本地存储（1TB硬盘），自带2个USB接口（其中1个前置USB3.0）
11.具备多通道画面融合功能
12.支持单画面和融合画面的同步录制
13.支持视频的检索及回放，支持MP4格式视频文件的USB拷贝
14.自带物理控制按键，具备一键录制、一键画面切换
15.网络接口 RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口
16.基本参数：高度：1700mm±10mm、底座尺寸562mm*562mm、近景拍摄方位最大臂展1.1米，近景拍摄方位角调节，水平180°可调，垂直-20°～50°可调。具备4个万向及双轮全制动静音脚轮，移动便捷、制动稳定，支持预览教师设备画面，并支持将画面拖动或指定到对应位置；
17.支持将教师端摄像头、课件画面预览到大屏展示，便于开展教学；
18.支持课件上传，支持将课件拖动或指定到对应位置预览，支持文档、图片、视频课件预览；
19.支持设备云台控制，支持云台方向、焦距调整；
20.支持布局设置，支持单画面、画中画、二画面、左一右二、四画面、九画面六种方式；
21.支持电子白板，支持自由绘制，制图形、绘制颜色、画笔粗细、撤回、恢复、清除画板以及保存画板的功能能；
22.支持视频自由批注，支持选择画笔样式、颜色、粗细，以及对批注撤销、还原、清除以及保存；
23.支持本地录制教师授课视频，便于教学后直接拷贝视频；
24.支持录像查询，可以查看教师授课的录像；
25.支持清晰度切换，支持开启硬解码，支持修改存储位置；
	2个
	
	

	4
	医学教学模拟训练系统
	1.屏幕对角线尺寸：≥86inch
2.显示模式:标准、用户、动态、亮丽
3.背光源类型:DLED,背光
4.像素间距:≥0.1645 (H) mm × 0.4935 (V) mm
5.物理分辨率:≥3840 × 2160
6.亮度:≥350 cd/m²
7.对比度：≥1200 : 1
8.响应时间：≥8 ms
9.色彩饱和度：≥72% NTSC
10.屏幕活动域:≥1895.04 (H) mm × 1065.96 (V) mm
11.屏幕材质:A规屏
12.内置摄像头:≥1600W
13.触摸方式:红外触摸
14.玻璃:AG钢化玻璃
15.触控点≥40点触控
16.触控响应速度:≤ 5 ms
17.玻璃透过率:≥88%
18.系统参数:操作系统：Android 14及以上
19.配置要求不低于：CPU：≥Cortex A55 8核 1.55 GHz、内存≥ 4 GB DDR4、内置存储：≥32 GB、电源：100~240 VAC，50/60 Hz、运行功耗：≤ 350 W。接口不少于以下配置：音视频输入接口 HDMI in × 3；Type C × 1（前置）；Line in（3.5mm） × 1；音视频输出接口Line out（3.5mm） × 1；网络接口：千兆网口 × 2；存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1；板载安卓USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1；内部喇叭：≥80W。含支架
20.提供原厂安装及服务。
	4套
	
	

	[bookmark: _GoBack]合计：小写：       元、大写：                            元整。




